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Введение
Спасибо за выбор резака серии BW-480. Наша компания предлагает вам лучшие продукты и прекрасное обслуживание.

BW-480Z является новой разработкой на основе предыдущих продуктов. Конструкция отвечает стандартам CE. Управление машиной производится микрокомпьютером, прижим бумаги и движение затла обеспечиваются отдельными двигателями и происходят автоматически. Блокирующий работу световой барьер и управление обрезкой двумя руками делает управление более безопасным. Может применяться в маленьких и средних печатных, фотокопировальных предприятиях, офисах для обрезки бумаги, книг, картин, документов, файлов и других неметаллических материалов. Надежность и безопасность, высокое качество по низкой цене делает машину идеальным продуктом для резки.
Предупреждения

Безопасность машины и персонала очень важна. Внимательно прочтите инструкцию и обратите внимание на предупреждающие знаки (наклеенные на машине). 

Чтобы избежать несчастных случаев и травм, машиной должны управлять специалисты (дети и необученные люди не допускаются к управлению данной машиной). 
Машина должна быть установлена на устойчивой, сухой ровной поверхности.

Будьте осторожны: лезвие ножа очень острое.

После каждых 2000 резов лезвие оычно требует заточки.

Скрепки и другие материалы могут повредить лезвие!

Не режьте твердые, а также хрупкие и расщепляющиеся материалы.

Электробезопасность

Розетка должна находиться рядом со станком, а силовой кабель не должен быть излишне длинным.

Питание станка должно строго соответствовать требованиям, указанным на станке. Разъем розетки должен соответствовать вилке.

Повышенное или пониженное напряжение может привести к неправильной работе машины.
Убедитесь, что используется розетка с заземлением.

Не забывайте отключать питание и вынимать вилку из розетки перед чисткой и (или) техническим обслуживанием станка.
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Основные компоненты
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Технические параметры
	Максимальный формат
	480  x 480 мм

	Минимальный рез
	30 мм

	Максимальная стопа
	60 мм

	Сечение марзана
	14 х 14 мм

	Электропитание
	~220 В ±10%; 50 Гц

	Дисплей
	ЖК

	Привод прижима
	Отдельный электромотор

	Привод ножа
	Отдельный электромотор

	Движение затла
	Отдельный электромотор

	Потребляемая мощность
	1200 Вт

	Габариты
	95 х 78 х 123 см

	Масса
	165 кг


Панель управления


	1. Сброс

2. Питание

3. Кнопка прижима/реза

4. Ручное управление затлом
	5. Выталкивание

6. Кнопка прижима

7. Кнопка реза
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	Автоматический предохранитель.

Обесточивает всю машину.

	
[image: image3]
	Питание. 

Выключает машину.
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	Сброс.
Проверка положения ножа и прижима.

	

	Одновременно нажмите две кнопки прижима, чтобы прижать бумагу.

	

	Одновременно нажмите две кнопки реза, чтобы отрезать бумагу.
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	Нажмите для выталкивания бумаги на 50мм. Удерживайте 3 сек для включения автоматического режима выталкивания после каждого реза.
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	Ручное управление затлом. Поворачивайте рукоятку для позиционирования вручную. При минимальном повороте происходит шаговое движение по 0,1мм.


ЖК дисплей и панель ввода.
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	Выбор режима работы.

	
[image: image7]  
[image: image8]
	Изменение усилия прижима.
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	Числовая панель.

Служит для ввода требуемых размеров реза.

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Отмена введенных данных.

	

	Подтверждение ввода данных.
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	Задается размер между ножом и затлом.
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	Задается размер бумаги, выдвинутой перед ножом.

	
[image: image13]
	Усилие прижима, изменяется от 1 до 9.


Для изменения усилия прижима с помощью кнопки SET выберите позицию «усилие прижима» и с помощью кнопок ▲и▼ измените значение усилия на требуемое.
Работа в режиме «за ножом»: С помощью кнопки SET выберите режим работы «за ножом». На числовой панели введите требуемый размер и нажмите кнопку ENTER. Затл автоматически переместится в заданную позицию. На экране вводимое значение отображается в области текущего положения затла.
Работа в режиме «перед ножом»: С помощью кнопки SET выберите режим работы «перед ножом». На числовой панели введите требуемый размер и нажмите кнопку ENTER. Затл автоматически переместится к ножу на заданную велиину. На экране вводимое значение отображается в области размера перед ножом.
Порядок работы

1. Подключите электропитание. Включите выключатель POWER.
2. Дождитесь сообщения «Welcome» на дисплее и нажмите кнопку RESET. 3. Установите затл в требуемую позицию при помощи автоматического или ручного управления затлом.
4. Загрузите бумагу и подбейте ее до упора влево и назад до затла.

5. Одновременно нажмите и удерживайте две кнопки реза. Прижим и резка бумаги произойдут автоматически. После чего прижим и нож остановятся в верхнем положении.

6. Извлеките разрезанную бумагу.

При необходимости можно сначала одновременно нажать две кнопки прижима – прижим опустится автоматически и останется в зажатом положении. После чего можно нажать одновременно две кнопки реза. Произойдет резка бумаги, а затем прижим и нож поднимутся и остановятся в верхнем положении.

Если в процессе прижима или резки отпустить одну из кнопок или если сработает световой барьер, машина остановится. Для приведения ее в исходное положение нажмите кнопку RESET.
Настройка затла

В случае необходимости Вы можете отрегулировать положение затла.
Для этого ослабьте фиксирующие болты 1. 

Вертикальное положение затла (наклон) регулируется при помощи болтов 2. 

Параллельность ножу регулируется при помощи болтов 3.

После регулировки затяните фиксирующие болты 1.

Замена марзана
Марзан можно использовать с четырех сторон, каждую сторону в двух положениях. Менять положение марзана следует, когда его износ ощутимо негативно сказывается на качестве реза бумаги.

Для извлечения марзана вставьте отвертку в специальное отверстие в кожухе в левой части машины, подденьте марзан и выдавите его вверх. Затем вручную извлеките весь марзан.
Настройка ножа

Настройка глубины реза производится при помощи шестигранного ключа #8, через отверстие в кожухе (Рис.3). Поворачивайте ключ по часовой стрелке для опускания ножа, против часовой для поднятия.
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Для настройки баланса правой и левой стороны ножа необходимо отрегулировать три винта на раме ножедержателя (Рис.4). Для этого опустите нож в среднее положение (отпустите кнопки реза пока нож не дошел до низа) и отключите питание машины. Снимите кожух, ослабьте семь винтов, держащих нож. При помощи шестигранного ключа  #3 отрегулируйте три винта, в которые упирается нож. После регулировки затяните семь винтов, держащих нож, и поставьте на место кожух. Включите питание и нажмите кнопку RESET.
Обратите внимание на износ марзана. Обычно при настройке глубины реза и баланса ножа требуется также сменить марзан (повернуть другой стороной).

Смена ножа

Обычно лезвие ножа требует заточки не более чем через 2000 резов.
После заточки, установки и настройки ножа можно продолжить работу.
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Для снятия ножа сперва опустите нож в среднее положение (отпустите кнопки реза пока нож не дошел до низа) и выкрутите винт 7 (Рис.5). Затем нажмите кнопку RESET чтобы вернуть нож в верхнее положение. Отключите питание машины. Снимите защитный кожух. Открутите винты 1, 2, 3, 5 и 6. Вместо винтов 2 и 6 вкрутите специальные ручки (Рис. 6). Открутите винт 4 и за ручки извлеките нож. Установка ножа производится в обратном порядке.

После установки заточенного ножа аккуратно настройте глубину реза и баланс сторон.

Внимание! При установке нового ножа обязательно максимально поднимите положение ножа с помощью регулировку глубины реза (Рис. 3) и трех винтов регулировки баланса сторон (Рис. 4). После этого постепенно опускайте положение ножа до касания с марзаном.
Смазка
Раз в месяц необходимо проводить чистку и смазку машины.

Для этого необходимо снять защитный кожух, переднюю столешницу и одну заднюю столешницу. Смазывайте консистентной смазкой направляющие ножа, винтовой привод прижима и винтовой привод затла.
Раз в год требуется замена масла в редукторе привода ножа.
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Отверстие для съема марзана





Отверстие для регулировки высоты ножа
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