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1. Правила безопасности

Благодарим вас за выбор фальцевального аппарата серии Gar. Внимательно прочитайте настоящее Руководство, изучите правила безопасности, прежде чем приступать к работе с устройством.


[image: image2] Прежде чем приступать к работе с аппаратом внимательно прочитайте настоящее Руководство и изучите правила безопасности.


[image: image3]Не допускайте к машине несовершеннолетних!
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 Не разбирайте машину!


[image: image5] Длинные волосы могут быть затянуты режущей головкой!


[image: image6] Будьте осторожны с галстуками и другими свисающими частями одежды!


[image: image7] Удаляйте все скрепки!
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Компоненты, которые могут нанести травму, закрыты крышками. 

[image: image9.jpg]


Подсоедините кабель электропитания к разъему электропитания 110В/10А. Если машина долгое время не будет использоваться, отсоедините ее от электросети. 

2. Установка
1.1 Установка передней фальцевальной пластины

Вставьте переднюю фальцевальную пластину в правильную позицию на машине.
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1.2 Установка второй фальцевальной пластины

Вставьте вторую фальцевальную пластину в предназначенную для нее позицию на машине.


[image: image12]
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1.3 Установка третьей фальцевальной пластины

Установите третью фальцевальную пластину в предназначенную для нее позицию на машине. 
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Внимание: убедитесь, что все фальцевальные пластины установлены прочно, чтобы фальцовка была точной.
1.4 Установка укладчика готовых листов

Вставьте укладчик готовых листов и убедитесь, что шестерни полностью совмещены.
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Вставьте дополнительный укладчик для листов в предназначенную для него позицию на машине.


[image: image20]
1.5 Установка вала для сложенной бумаги
Вставьте ось вала в предназначенное для него отверстие пружиной вперед, сначала одну, затем другую сторону.

3. Части машины
[image: image21.png]
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	№
	Название
	Функции

	1
	Подающий вал
	Подача бумаги в машину.

	2
	Фальцующий вал
	Доставка бумаги к фальцевальным пластинам

	3
	Дополнительный подающий вал
	Не допускает подачи свернутой бумаги.

	4 
	Укладчик на подаче листов
	Для заготовок

	5
	Первая фальцующая пластина
	Первая фальцовка для остановки бумаги.

	6 
	Третья фальцующая пластина
	Третья фальцовка для остановки бумаги.

	7
	Верхняя крышка
	Предотвращает контакт оператора с подвижными частями машины. 

	8
	Вал для вывода бумаги
	Направление бумаги к выводному лотку

	9
	Датчик подачи бумаги
	Подсчет бумаги

	10 
	Выводной лоток
	Вывод сложенных листов

	11
	Выравнивающая пластина
	Регулировка позиции подачи бумаги

	12
	Дополнительный укладчик для бумаги
	Поддержка сложенных листов

	13
	Дополнительный укладчик на подаче бумаги
	Поддержка заготовок

	14
	Выводная пластина
	Доставка сложенных листов

	15
	Вторая фальцевальная пластина
	Вторая фальцовка 

	16
	Панель управления
	Управление машиной и просмотр сообщений о неисправностях

	17
	Передняя фальцевальная пластина
	Передняя фальцовка

	18
	Биговочный вал
	Биговка листов

	19
	Датчик листов на выходе
	Подсчет листов

	20 
	Электрический разъем
	Подключение аппарата к источнику электричества

	21
	Выключатель электропитания
	Включение/выключение аппарата


4. Панель управления
[image: image23.png]St
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	№
	Название
	Функция

	1
	Жидкокристаллический дисплей.
	Отображение количества готовых листов и состояние машины.

	2
	Ввод количества
	Для ввода требуемого количества

	3
	Кнопка обнуления
	После завершения фальцовки нажмите и удерживайте эту кнопку не менее 2 секунд, чтобы обнулить количество готовых листов. 

После устранения неисправности нажмите эту кнопку, чтобы сбросить предупреждающий сигнал.

	4 
	Клавиша «Стоп»
	Для остановки машины.

	5
	Кнопка «Старт»
	Для запуска фальцовки.


5. Подготовка бумаги
[image: image24.png]


Перед загрузкой бумаги в фальцевальный аппарат убедитесь, что краска на ней полностью высохла. 
[image: image25.png]


Не загружайте свернутые, мятые или согнутые листы. 
[image: image26.png]


Удалите все скрепки.

[image: image27.png]


Рекомендуется предварительно подсушить бумагу.
6. Подготовка к работе
Требования к бумаге
Аппарат может работать со следующими форматами бумаги: LT, LG, A4, B5, A5, B6, A6, B7

	Формат бумаги
	Длина×ширина (мм)
	Формат бумаги
	Длина×ширина (мм)

	A4
	297×210
	B5
	257×182

	A5
	210×148
	B6
	182×128

	A6
	148×105
	B7
	128× 91


	Направление загрузки в аппарат
	Формат бумаги

	
	A4
	A5
	A6
	B5
	B6
	B7

	
[image: image28]
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[image: image29]
	×
	○
	○
	×
	○
	○


O - допустимый формат бумаги.
X – недопустимый формат бумаги.
Подсоедините машину к источнику электричества и включите электропитание.

Нажмите «I» для включения машины. Нажмите «O» для выключения машины.

[image: image30]
Отрегулируйте боковые направляющие по ширине бумаги.

[image: image31]
Проверьте готовую продукцию. Проверьте, нет ли смещения фальцовки, используя второй тестовый сложенный образец. 

Если произошло смещение фальцовки перейдите на страницу 19. 

[image: image32.png]



После завершения настроек нажмите кнопку C (сброс) и удерживайте ее более двух секунд, чтобы сбросить счетчик к нулю.
[image: image33.jpg]



Введите требуемое количество готовых листов с помощью кнопки [image: image34.png]


.

[image: image35]
Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать фальцовку. Нажмите кнопку «Стоп», чтобы прервать или остановить работу. 

[image: image36]
Для возобновления работы снова нажмите кнопку «Старт».

Если в лотке подачи бумаги нет бумаги, машина автоматически остановится, и на счетчике будет мигать «NO PAPER» (нет бумаги).

После загрузки бумаги в лоток подачи на счетчике будет отображаться только количество. 
Если вы нажмете и будете удерживать кнопку «С» более двух секунд, счетчик обнулится. Если вы нажмете кнопку «Старт», не нажимая кнопку «С», фальцовка возобновится, и на счетчике отобразится количество.

7. Работа
1.6 Регулировка первой фальцующей пластины
Ослабьте два регулятора, переместите в требуемое положение и затяните снова.

[image: image37]
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1.7  Регулировка второй фальцующей пластины
Ослабьте два регулятора, переместите в требуемое положение и затяните снова.

[image: image39]
Примечание: третья и четвертая фальцевальные пластины регулируются аналогичным образом.
Способ фальцовки[image: image40.png]/a4



: вставка в этой стороны.
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  Способ фальцовки[image: image43.png]


: вставка с этой стороны.

1.8 Регулировка роликов укладчика листов

[image: image44]
Переместите ролики укладчика в требуемое положение в соответствии с таблицей положения роликов укладчика, прикрепленной к панели управления.

1.9 Устранение смещения фальцовки вдоль бумаги

[image: image45]
Смещение, которое требуется устранить
Если сложенная бумага смещена по вертикали, как показано на рисунке выше, поворачивайте ручку точной регулировки до устранения смещения.

 
[image: image46]
1.10 Устранение смещения фальцовки к краям бумаги

[image: image47]
Если сложенная бумага неровная по сторонам, как показано на рисунке выше, поверните наклонную
[image: image48.png]



1.11 Устранение деформации при фальцовке

[image: image49]
Если происходит деформация при фальцовки выполните следующие шаги: 
1. Тщательно просушите бумагу перед загрузкой в фальцевальный аппарат.
2. Убедитесь, что фальцующие пластины правильно установлены.
3. Устраните статическое электричество при помощи специального, имеющегося в продаже, распылителя.
4. Наклейка положения сгиба не в правильном положении.
1.12 Устранение замятия бумаги

При замятии бумаги на дисплее отобразится «PAPER ERR». Определите, в каком месте возникло замятие и вытащите бумагу, как описано ниже.

1. Замятие произошло рядом с кольцом подачи бумаги

[image: image50] Потяните застрявшую бумагу на себя.
2. Бумага проскальзывает в узле подачи бумаги

При использовании плотной бумаги часто возникают проблемы с подачей. Установите ручку регулировки давления подачи бумаги в положение «Thick Paper» (плотная бумага).

Хорошо просушите бумагу перед отправкой на фальцовку.

Уменьшите количество бумаги в стопе.

3. Бумага обернулась вокруг резинового вала

Перед выполнением описанной ниже процедуры выключите машину! Откройте верхнюю крышку. Потяните свернутую бумагу на себя, чтобы достать ее. Если бумага не поддается сразу, поверните вал назад двумя руками и потяните бумагу.


[image: image51]
4. Замятие произошло на первой фальцующей пластине.

Перед выполнением описанной ниже процедуры выключите машину!

Снимите первую фальцевальную пластину с машины.

Откройте верхнюю крышку.

Потяните застрявшую бумагу на себя. 

Установите первую фальцевальную пластину на место.

5. Замятие произошло на второй фальцующей пластине.

Перед выполнением описанной ниже процедуры выключите машину!

Снимите вторую фальцевальную пластину с машины.

Откройте верхнюю крышку.

Потяните застрявшую бумагу на себя. 

Установите вторую фальцевальную пластину на место.

6. Если замятие произошло около укладчика.

Потяните замятую бумагу на себя.

7. Режим «Shield» 
Выключите электропитание.

Нажмите и удерживайте кнопки «Старт» и «Стоп» одновременно. Не отпускайте кнопки. 
Одновременно включите машину.

Когда на дисплее отобразится «GARBO», отпустите кнопки «Старт» и «Стоп».

Нажмите кнопку «Старт» для запуска фальцовки. Внимание: в этом режиме функция подсчета не работает.

Этот режим применяется, когда сломался датчик вывода бумаги или при тестировании машины.

8.  Предупреждающие сообщения

	Предупреждающее сообщение
	Причина
	Решение

	NO PAPER
	При включении машины в лотке подачи нет бумаги


	Загрузите бумагу в лоток подачи бумаги

	NO PAPER/**** (the number of

folded paper)
	После фальцовки в лотке подачи нет бумаги
	Загрузите бумагу в лоток подачи, на дисплее отобразится количество сложенных листов.

	PAPER ERR
	Замятие бумаги.
	Уберите замятую бумагу и нажмите

кнопку «C».

	
	Проблема с датчиком подачи/вывода бумаги
	Очистите датчик вывода бумаги от пыли.

sensor

	
	
	Перейдите в режим «Shield»

	OVER LOAD
	Перегрузка двигателя
	Выключите и снова включите электропитание машины

	
	Фальцующие пластины заблокировали фальцующие валы
	Переустановите фальцующие пластины


9. Устранение неисправностей
	Проблема
	Причина
	Решение

	Машина не запускается.


	Шнур питания не вставлен в разъем источника электричества.


	Вставьте шнур питания в разъем источника электричества.



	
	Не включено электропитание.
	Включите питание машины при помощи выключателя.

	
	Бумага не дошла до направляющей

пластины стола подачи бумаги.
	Протолкните бумагу, чтобы ее края коснулись направляющей пластины.

	
	Произошло замятие бумаги.
	Уберите замятую бумагу.

	
	Сломана кнопка.
	Попробуйте еще раз, замените неисправные кнопки.

	После нажатия кнопки «Старт» кольцо узла подачи бумаги вращается, но бумага не подается.
	Опущен стол подачи бумаги.
	Опустите рычаг, чтобы

поднять стол подачи бумаги.

	
	Бумага не была хорошо просушена.
	Хорошо просушите бумагу.

	
	Бумага свернулась.
	Разгладьте бумагу.

	
	Бумага очень плотная.
	Отрегулируйте давление подачи бумаги

установив регулятор в положение «Thick paper» (плотная бумага).

	
	Размер бумаги не подходит для машины.
	Используйте бумагу подходящих размеров.

	
	Вал подачи изношен.
	Установите новую втулке вала подачи бумаги. 

	
	Ослабли болты вала подачи.
	Прикрутите новые болты.

	Бумага часто проскальзывает в узле подачи бумаги.
	Регулятор давления подачи бумаги

установлен в положение «Thin paper» (тонкая бумага).
	Отрегулируйте давление подачи бумаги

установив регулятор в положение «Thick paper» (плотная бумага).

	
	Загрязнен подающий вал.
	Очистите вал.

	
	Листы бумаги склеились друг с другом.
	Хорошо просушите бумагу.

	
	Боковая направляющая

слишком плотно прижата к бумаге.
	Немного отодвиньте боковую направляющую.

Немного придвиньте ее к бумаге.

	Проблема
	Причина
	Решение

	Смещена позиция фальцовки.
	Фальцующая пластина установлена не правильно.
	Установите фальцующую пластину правильно.

	
	На бумаге есть статическое электричество.


	Распылите имеющийся в продаже распылитель на резиновый вал.

	Часто происходит сдвоенная подача листов.
	Регулятор давления подачи бумаги

установлен в положение «Thick paper» (тонкая бумага).
	Отрегулируйте давление подачи бумаги

установив регулятор в положение «Thin paper» (плотная бумага).

	
	Загрязнился разделитель бумаги.
	Очистите его спиртом.

	
	Листы бумаги склеились друг с другом.


	Хорошо просушите бумагу.

	Часто происходит замятие бумаги.
	Загрязнился резиновый вал.
	Очистите его спиртом.

	
	В канале подачи бумаги застряли обрывки бумаги.


	Удалите обрывки бумаги из внутренне части машины.



	
	Неправильная позиция валов укладчика.


	Отрегулируйте позицию валов укладчика.



	
	Бумага свернулась.
	Разгладьте бумагу.

	
	На бумаге есть статическое электричество.


	Распылите имеющийся в продаже распылитель на резиновый вал.



	Бумага проскальзывает в вертикальном направлении. 
	После перехода на другую бумагу не была отрегулирована позиция фальцовки.
	Проверьте позицию регулятора грубой регулировки.

	Бумага проскальзывает в горизонтальном направлении. 
	Бумага укладывается неровно.
	Положите бумагу на столе подачи ровной стопой.



	
	Между бумагой и боковой направляющей есть зазор.


	Немного отодвиньте боковую направляющую.

Немного придвиньте ее к бумаге.

	
	Деформировался резиновый вал.
	Обратитесь в сервисную службу нашей компании (www.bronko.ru).


10. Техническое обслуживание
Прилипание бумажной пыли и типографской краски к резиновым валам и кольцам подачи бумаги может вызвать ошибки при подаче бумаги и смещение фальцовки.

Бумажная пыль рядом с датчиками может стать причиной сбоя при слежении датчиком. 

Один раз в неделю очищайте машину. Для очистки датчиков рекомендуется использовать специальное покупное устройство распыления для офисного оборудования.

Во время вращения резинового вала очистите его тканью, смоченной в спирте.
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Вращая резиновый вал, очистите грязь при помощи ткани, смоченной в спирте.

Во время вращения резинового вала очистите его тканью, смоченной в спирте.
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Очистите датчик выводной перегородки. 
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Фальцующий валик и сепаратор являются быстроизнашивающимися деталями и должны заменяться по мере износа.
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11.  Технические характеристики
	1
	Модель
	Gar02-2 / Gar02-4

	2
	Тип
	Настольный

	3
	Размер бумаги
	50-220 (Ш)×80-360 (Д)

	4 
	Бумага
	Грубая бумага, бумага хорошего качества, бумага из вторсырья.

Бумага

	5
	Толщина бумаги
	55 г/м2 - 120 г/м2

	6 
	Скорость фальцовки
	120 циклов/мин (A4)

	7
	Типы складывания
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	8
	Количество бумаги на подаче
	300 листов (64 г/м2)

	9
	Способ подачи
	Трение

	10 
	Подсчет
	Подсчет на прибавление, экран на 4-х значное число подсчет на убывание, экран на 3-х значное число

	11
	Регулировка фальцевальных пластин
	Ручная

	12
	Регулировка роликов укладчика листов
	Ручная

	13
	Функции отслеживания 
	Нет бумаги, проскальзывание бумаги, замятие бумаги, перегрузка двигателя

	14
	Электропитание
	220В - 240В, 50Гц

	15
	Потребляемая мощность
	0,4 А

	16
	Габаритные размеры
	670x360x425 мм/
780x360x425 мм

	17
	Вес
	20  кг/25 кг


Электропитание
Подключите кабель питания машины к разъему, до которого он достает. Характеристики источника электропитания: 110 В, 60 Гц/ 220 В, 50 Гц.
Шнур питания, вилка или розетка должны быть доступны на 10А.
Во время работы убедитесь, что общая потребляемая мощность находится в пределах допустимой мощности.

Перед подключением проверьте шнур питания и разъемы. Если они повреждены или ослаблены, не откладывая обратитесь в нашу компанию (www.bronko.ru).

Рабочие условия
· Температура: от -5 до 45 ℃.

· Относит. влажность: 20-90% 

· Не допускайте попадания на оборудование прямого солнечного света.

· Не допускайте попадания на оборудование химикатов.

· Не допускайте попадания на оборудование солей.

· Не допускайте попадания на оборудование воды.

Условия хранения
· Температура: от -10 до 50 ℃.

· Относит. влажность: 10-90% 

· Не допускайте попадания на оборудование прямого солнечного света.

· Не допускайте попадания на оборудование химикатов.

· Не допускайте попадания на оборудование солей.

· Не допускайте попадания на оборудование воды.
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