БРОШЮРОВЩИК STEIGER BOOKLETMAC

Подготовка для скрепления

1. Чтобы согнуть листы и скрепить их скрепками, толкните две рукоятки от себя как показано на рис. 1
2. Если вы хотите просто скрепить листы без сгиба, потяните на себя рукоятки как показано на рис. 2
3. Если вы хотите согнуть листы без скрепления, толкните две рукоятки от себя как показано на рис. 1, но предварительно не зарядив магазин брошюровщика скрепками.

Установка степлирующих головок
Брошюровщик оснащен двумя степлирующими головками расположенными в 80 мм, друг от друга, которые подходят для большинства буклетов формата 5-1/2х4-1/4 (или А6 формата) до А4 формата. Если вам необходимо скрепить лист больше А4 формата вы можете приобрести дополнительно 1-2 головки или установить имеющиеся дальше друг от друга. По этому вопросу свяжитесь с вашим дилером. Следуйте инструкциям установки и снятия головок. 
Переустановка степлирующих головок
Следуйте инструкциям указанным ниже, если хотите переустановить степлирующие головки на другое расстояние друг от друга. 

А. Поверните щеколду против часовой стрелки, чтобы освободить  степлирующую головку. Отсоедините провод от питания степлирующей головки. 
B. Снимите степлирующую головку и переставьте ее на необходимое расстояние.
 С. Убедитесь в том, что защелка на толкателе скоб вошла в паз и надпись «26» на толкателе показалась на нем. Поверните щеколду по часовой стрелке, чтобы закрепить ее и снова подсоедините провод питания степлирующей головки.
Внимание! 
· Во избежание неприятностей, защелка на толкателе скоб должна войти в паз и надпись «26» на толкателе должна быть видна на нем. 

· Щеколда должна быть плотно защелкнута  на степлирующей головке, в противном случае степлирующая головка может отскочить во время работы и вызвать поломку аппарата.
Как вытащить застрявшие скобы из степлирующей головки
Повторите действия, описанные выше для извлечения степлирующей головки, затем с помощью универсальной отвертки открутите переднюю пластину головки. Вытащите застрявшие скобы и почистите степлирующую головку. Прекрутите обратно переднюю пластину головки. Повторите процедуру установки швейной головки указанной выше. 
Замена толкателя скоб
Толкатель скоб необходимо время от времени менять для более качественного степлирования. Если скобы часто застревают в толкателе или во время работы слышен странный звук у аппарата, совершите определенные действия, описанные выше для снятия толкателя, и проверьте его на изношенность и есть ли на нем какие-либо царапины. Для покупки нового толкателя скоб, свяжитесь с вашим дилером. И совершите определенные действия, описанные выше для замены толкателя скоб.

Загрузка скоб
1. Выдвиньте магазин для скоб до упора.
2. Откройте крышку магазина.

3. Загрузите скрепки (26/6 либо 26/8 скобы)
4. Закройте крышку и осторожно разблокируйте магазин, затем подтолкните его вперед обратно в аппарат. Не позволяйте магазину отскакивать назад, т.к. это может привести к смятию и застреванию скоб.

Внимание! Используйте только стандартные скобы. Другие скобы могут повредить степлирующую головку или привести к плохому качеству степлирования. Когда в кассетнице остается только 5 скоб, загорается индикатор, оповещающий об этом. При этом аппарат перестает работать. Извлеките последние 5 скоб и загрузите новые скобы в кассетницу, проделав действия изложенные выше. (Максимум 210 скоб за одну загрузку)

Совет  Некоторые скобы могут провалится внутрь аппарата. Используйте магнитную универсальную отвертку, чтобы достать их.
Установка размера ширины и длины бумаги
1. Настройте линейку по левой стороне по шкале необходимой под формат бумаги. Закрепите ее винтом.
2. Вставьте бумагу, затем подгоните ее параллельно левой стороне линейки.
3. Установите правую линейку рядом с бумагой, оставив приблизительно 1 мм, для того чтобы бумага могла свободно скользить.
Установка длины

1. Откройте кожух аппарата и установите необходимую глубину в соответствии с форматом с помощью специальной рукоятки. Затем закройте кожух, чтобы протестировать фальцевание нескольких листов вручную.
2.  Установите линию сгиба буклета с помощью рукоятки настройки глубины бумаги.

Минимальный размер листа:А5 (5,5х8,5)
Максимальный размер листа: А3 (11х17)

 Минимальный размер листа:А6 (5,5х4,25)

 Максимальный размер листа: А4 (8,5х11)

Загрузка листов в аппарат
1. Вставьте листы в приемный лоток и выровните их с помощью левой и правой линеек, убедитесь в том, что листы лежат ровно. Нажмите кнопку «Manual start» на панели управления, листы проскользнут в аппарат, и готовый буклет выйдет из выходного отверстия.
2. Отрегулируйти линейки, глубину или степлирующую головку до получения оптимального варианта буклета. Затем нажмите кнопку “AUTOMATIC” и сбросьте счетчик на ноль «COUNTER», можете продолжать вставлять листы в аппарат. 
Примечание: Когда аппарат находится в автоматическом режиме, он начинает работать через 2 сек. после загрузки бумаги.

Допустимое количество листов за раз: 16 шт. (70гм)

Производительность: 800 буклетов в час.  
